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Опросный лист: Электромагнитные расходомеры OPTIFLUX / WATERFLUX / TIDALFLUX / BATCHFLUX
	Контактные данные

	Проект:
	    

	Компания:
	    

	Адрес:
	    

	Контактное лицо:
	    

	Телефон:
	    

	Email:
	    

	Дата заполнения:
	дата
	

	Общие сведения

	№ позиции / Tag no.:
	    

	Количество приборов:
	    

	Измеряемый параметр:
	☒ объемный расход
	

	Трубопровод:
	☐ полностью заполненный
	☐ частично заполненный

	Точность измерения:
	     
	% от изм. знач.

	
	

	Параметры процесса

	Агрегатное состояние:
	☐ жидкость
	☐ пульпа

	Измеряемая среда:
	    

	Концентрация:
	     %

	Содержание газовых включений:
	     
	☐ % объем. ☐ % масс.

	Содержание мех. примесей:
	     
	☐ % объем. ☐ % масс.

	Электропроводность:
	     
	мкСм/см

	Плотность:
	     
	     	при температуре      °С

	Вязкость:
	     
	     	при температуре      °С

	Расход:
	мин.      
	ном.      
	макс.      
	     	     
	Рабочее давление:
	мин.      
	ном.      
	макс.      
	     	     
	Рабочая температура:
	мин.      
	ном.      
	макс.      
	°C

	Температура окружающей среды:
	     
	°C

	
	

	Условия монтажа

	Внешний диаметр трубопровода:
	     
	☐ мм ☐ дюйм

	Толщина стенки:
	     
	☐ мм ☐ дюйм

	Материал трубопровода:
	     

	Футеровка трубопровода:
	☐ да, материал:     
	☐ нет

	Монтаж:
	☐ вертикальный
	☐ горизонтальный

	
	☐ не важно
	

	
	

	Требования к прибору

	Тип прибора:
	☐ с фланцевым соединением

	
	☐ с соединением типа «сэндвич»

	Стандарт подсоединения:
	☐ фланец EN
	☐ фланец ASME 

	
	☐ другое:     

	Размер подсоединения:
	     
	☐ мм ☐ дюйм

	Класс давления:
	     
	☐ Ру ☐ PN ☐ lbs

	Форма поверхности фланца:
	☐ плоский
	☐ выступ

	
	☐ шип
	☐ впадина

	
	☐ паз
	☐ под кольцевую прокладку

	Версия:
	☐ компактная
	☐ раздельная, кабель      , м

	Допуск по взрывозащите:
	☐ нет
	☐ Ex d
	☐ Ex e

	Прочие допуски:
	☐ санитарный / гигиенический

	Класс пылевлагозащиты:
	☐ IP 66/67
	☐ IP 68
	

	Электропитание:
	☐ 12-24 V DC
	☐ 24 V DC / AC
	☐ 100-230 V AC

	
	☐ автономное 
	☐ 14-36 V DC (2-провод. соединение)

	Передача данных / выходной сигнал:
	☐ 4-20 мА
	количество:        

	
	☐ импульсный
	количество:        

	
	☐ цифровой
	☐ HART

	
	
	☐ Profibus PA

	
	
	☐ RS485 Modbus

	
	
	☐ Profibus DP

	
	
	☐ Foundation Fieldbus

	Выходные сигналы искробезопасного исполнения:
	☐ нет
	☐ да, Ex-i

	Материал футеровки:
	☐ PFA
	☐ твердая резина

	
	☐ PP 
	☐ PTFE

	
	☐ PO
	☐ ETFE

	
	☐ PU
	☐ керамика

	
	☐ Rilsan
	

	Материал электродов:
	☐ хастеллой С22
	☐ хастеллой С4

	
	☐ хастеллой B
	☐ нерж. сталь 316

	
	☐ титан
	☐ нерж. сталь 304

	
	☐ платина
	☐ тантал

	
	☐ бесконтактный

	Материал фланцев:
	☐ сталь
	☐ нерж. сталь

	Материал корпуса сенсора:
	☐ сталь
	☐ нерж. сталь

	Материал корпуса конвертера:
	☐ алюминий
	☐ нерж. сталь

	Кабельные вводы:
	☐ M20 x 1,5
	☐ 1/2" NPT

	Конструкция:
	☐ соответствие NACE

	Комплект поставки:
	☐ кабель обмотки возбуждения,      м

	
	☐ ответные фланцы
	☐ комплект крепежа и прокладка

	
	

	Прочие требования

	Дополнительные сертификаты
	☐ сертификат об утверждении типа СИ
	     
	
	☐ сертификат соответствия Таможенного союза (ЕАС)

	
	☐ другие (укажите):     

	Прочие требования
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